4. Töö peab sisaldama detaile mis on loodud „Part’i” ja „Sheet Metal’i”abil. 
4.1. Kasutatud peavad olema 
4.1.1. Revolved protrusion - esi ratas
4.1.2. Lofted, Swept ja Helical protrusion (või Cutout) -raam
4.1.3. Cutout -raam
4.1.4. Draft -lenks
4.1.5. Text Profile -raam 
4.1.6. Rectangular Pattern; Circular Pattern ja Curved Pattern -ratas, lenks
4.1.7. Mirror -ratas
4.1.8. Round, Chamfer -raam, lenks
4.1.9. Rib; Web Network, Lip, (Soovitavad Vent, Mounting Boss 
4.1.10. Thin Wall, -lenks
4.1.11. Bluesurf -sadul
4.1.12. Intersection Curve -lenks
4.1.13. Stitched Surface -sadul
4.1.14. Keypoint Curve - sadul
4.1.15. Cross Curve - kahvel
4.1.16. Derived Curve -puudub
4.1.17. Replace Face -puudub
4.2. Metal Sheet’iga loodud asjade juures peab olema kasutatud 
4.2.1. Flange -kast
4.2.2. Jog -kast
4.2.3. Dimple või Drawn Cutout -kast
4.2.4. Louver -kast
4.2.5. Bead-kast