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Telneti aken.
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Ülal akna päises nähtav tekst Telnet - minitorn.tpu.ee  näitab, et selle akna kaudu paistab ühendus serverisse nimega minitorn.tpu.ee. Järgnev hall on menüüriba


Käskluse telnet minitorn 3025 peale võttis programm ühendust sama masina pordiga 3025. 


Trying 193.40.238.40  kirjutab telneti programm ühenduse võtmise ajal ning Connected ... teatab ühenduse saamisel. 


	Tudengi applet (või siis praegusel juhul kasutaja sõrmistikult) vastab ktan, mis tähendab et uuele ühendusele on saabunud tudeng,  kes soovib kohta jututoa aknas. Server vastas selle peale k1anminitorn.tpu.ee ehk lahti seletatult "käsk esimeselt kõigile määrata esimese akna kasutajaks minitorn.tpu.ee";  knr1 annab kasutajale numbriks 1. Teate Tere! saatmiseks kirjutasin sõrmistikult t1aoTere!, t tähendab, et tegemist on teatega, 1 saatja, a (all) saajad, o on aheraineks, et neli kohta täis saaks ning Tere! on teateks. Sama rea saan ka tagasi, sest server saadab saatjale kontrolliks teated ning lisaks kuulub ju ka koht 1 "kõigi" alla. 


	Reaga p1ao30000v30000m saadan kõigile pildi, millel esimesed 30000 punkti on valget värvi, ülejäänud 30000 mustad.  Sellegi saadab server kontrolliks tagasi. 


	Serverist tuleb teade tuuu. Tegemist on kontrolliga uue kasutaja saabumise puhul, et ega mitte juhtumisi pole mõni kasutaja küljest ära kukkunud. Juhul kui teade läbi ei lähe, siis võib server ühenduse selle kasutajaga sulgeda.  Edasi on näha, et lisandub kasutaja masinast math5.tpu.ee, kes saadab teate Tere, Minitorn! ning sellele otsa pildi. Nagu numbritest näha võib, on pildi ülemine osa valge (15735v) ning sellele järgneb ülalt alla must joon (korduv 299vm299vm...). Siis jälle pikem valge osa (34087v). Edasine alumine kirjusus on tõenäoliselt suures osas tingitud appleti poolt automaatselt pildi juurde lisatud saatva masina nimest. Tänan teda pildi eest, kuigi tähtedena on pilti küllaltki raske ette kujutada, t12o tähendab, et saadan teate otse kasutajale nr 2, teised ei tea sellest tänust midagi. Ning nagu ikka, saadab server mullegi kontrolliks koopia teatest tagasi.  


	Järgnevalt paistab sama ühendus math5.tpu.ee tudengiekraanilt. 
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ning veel järgnev lehekülg näitab sama ühendust math5.tpu.ee alt ühenduse võtnud õpetajaappletilt. Nagu näha, on õpetajal juures nupud üksikult ja kõigile saatmiseks, õpilaste vaatamisõiguste muutmiseks, ning allreas nupud pildi saamiseks kettalt ning sinna paigutamiseks stringina, pilte panna ja võtta mälust ning mälus olevaid pilte serveris salvestada ning sealt lugeda. 
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	Nimesisestusaken kanalite ja kasutajanimedega jututuppa sisenemiseks
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ning pilt selle appleti tööolukorrast. Nagu näha, on iga teate ees selle saatnud kasutaja nimi. Ülemine tahvel on piltide saatmiseks ja saamiseks, alumisel saab rahumeeles joonistada ilma et end kellesti võiks segada lasta.  Send-nupp nii teksti kui pildi saatmiseks ning valikukastist saab valida enesele sobiva kanali.
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Esialgne õpetaja ekraan väiksema tahvli ning ulakate õpilaste väljalülitamise võimalusega.  Mõnes olukorrast võib ta uuest variandist isegi etem olla, sest nõuab vähem ressursse
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Ning siin on esialgne õpilase aken. Praegu näeb ta vaid ennast ja õpetajat.


