Eelmisest peatükis märgiti, et silla läbilaskevõime on seda suurem, mida rutem asendub üks auto järgmisega, ehk teisisõnu, kui kaua kulub autol enese pikkuse ning kahe auto vahelise vahemaa läbimiseks. Kui autode vaheline vahemaa puuduks või oleks jääv (nagu rongi vagunitel), siis kasvaks silla läbilaskevõime kiiruse suurenedes piiramatult:

auto asendumiseks kuluv aeg t=, kus d on kahe auto vahe ning l auto pikkus. Kiiruse suurenemisel väheneb autode asendumise aeg kiirusega pöördvõrdeliselt ning voog ehk 1/t on võrdeline kiirusega.